TomTom 7 werkend met v815 kaarten.

Er zijn een aantal v815 kaarten die werken met laatste built tomtom 7 voor de pda.Voor zover wij weten zijn dit de mapbuilts die gaan werken met tomtom7:

-Maps V815_2003 Navcore 8.2/8.3
-Maps V815_2024 Navcore 8 Navigator 7.910
-Maps V815_2057 Navcore 8 Navigator 7.910
-Maps V815_2059 Navcore 8 Navigator 7.910


-Wel moet je je pda naar laatste versie upgraden 7.910 dus.
-Voor de QVGA pda bezitters is er versie 7.910 met blauw of zwarte skin.
-Voor de VGA pda bezitters onder ons is een upgrade versie TTN,v7.451.9033_QVGA_Black meegeleverd.
-De bestanden naar keuze kopieer je naar je sdkaart alwaar je de gewenste cab aanklikt voor installeren.
-De vga bezitters installeren dus eerst TTN_v7.451.9033_QVGA_Black en daarna kies je het upgrade pack 7.910.9185.
-Het datacheck bestand zet je in je telefoongeheugen onder programma bestanden->Navigator.Hierna kun je voor de blue of black skin kiezen.
-Deze zet je ook weer in de zelfde map en laat je het overschrijven.Mocht je het op je sd kaar geinstalleerd hebben dan natuurlijk daar naar programma bestanden->Navigator gaan.
-De qvga bezitters kunnen het cab bestand met de gewenste skin naar hun sd kaart schuiven en installeren op telefoon geheugen of sd kaart.

-Een cab file is voor een pda of pocketpc een installatie file net als dat voor pc een exe of install bestand is dus niet uitpakken!!!

-Inmiddels weet iedereen wel hoe de easy use tools werken maar voor de leek nog even een korte uitleg.

-Kopieer de easy usetools naar de c schijf.
-Uit de gewenste landenmap kopieer je het .meta bestand naar de map: insert_meta_from_Map_here
-Ook uit de landenmap kopieer je het meta.txt bestand maar deze zet je in de map progs.
-In de kladblok file DeviceID.txt kopieer en plak je jou 10 cijferige code en kiest dan opslaan.
-Je device code bij de pda vindt je onder programma bestanden->Navigator->ttnavigator.bif open dit bestand met kladblok.
-Bij uniquedeviceid zie je jou code staan.Kopieer deze en plak em in de easyusetools in het DeviceID.txt bestand zonder spatie en hoofdletters.
-Nu klik je op het dos command RunMMeforDCT.cmd kies optie 1 dan enter dan  weer optie 1 en klik weer enter.
-Het scherm sluit nu af en in de map insert_meta_from_Map_here, deze moet je wel eerst even aan maken, zie je nu 2 bestanden staan.Deze kopieer je in je landenmap en het geheel kopieer je naar je sd kaart.
-Start nu je tomtom op en zie daar je nieuwe kaart is geaktiveerd.

ook bijgeleverd tomtom today ,om tomtom op je hoofdscherm van je pda te krijgen.(tt6today.cab)

sucses met navigeren.................

PS:
KIJK ook IN DE ANDERE MAPPEN OOK VOOR DE UITLEG TEXT.

MET DANK AAN DE ORGINELE POSTER  MInE_posttingroep EN DOLLEDRIES.

