Nintendo Wii softmodden
(Voor Wii's met Firmware 4.2E)

In deze tutorial gaan we ervan uit dat u uw Wii nog nooit heeft gesoftmod, maar dit wel wilt doen! Aan het einde van deze tutorial staat er op uw Wii een Back-up kanaal en een USB kanaal.


Instructies:

zet de bestanden en mappen van pakket 1 in de root van uw SD kaart. Zet vervolgens uw Wii aan en stop de SD kaart in uw Wii. Ga vervolgens naar het SD kaart icoontje (links, onder) en druk daarop. Er verschijnt nu een pop-up. Druk hier op 'Yes'. Vervolgens krijg je een scherm te zien met de voorwaarden. Lees deze en druk op 1. Druk vervolgens op A en installeer alle drie de opties (Homebrew Channel, DVDx en BootMii). BootMii moet je als IOS installeren. Wanneer dit klaar is, druk je op 'Exit'. Je hebt nu het Homebrew Channel op je Wii staan, waarmee je onder andere Media players, Emulators, handige applicaties en Homebrew spelletjes kan afspelen!

Zet de bestanden uit Pakket 2 vervolgens op je SD kaart. Let op! Je moet de SD kaart wel weer formatteren (leeg maken) naar FAT32. Stop vervolgens het SD kaartje in je Wii en zet hem aan. Nu laad als het goed is Wad Manager (indien niet, ga verder met de schuingedrukte alinea hieronder. Indien Wad Manager wel start, mag je de alinea hieronder overslaan).

Indien deze niet start, ga je naar het Homebrew Channel. Wanneer je hier bent. Druk vervolgens op de 'Home' Knop en selecteer vervolgens BootMii.

Je krijgt de disclamer te zien. Wanneer je deze gelezen hebt, druk je op A. Vervolgens moet je een IOS kiezen. Kies hier IOS36 (indien deze niet werkt, kies IOS249 of IOS250). Kies vervolgens 'SD card' en druk weer op A. Selecteer vervolgens ''IOS249.wad'' en druk op A. We gaan nu de wad niet installeren, maar verwijderen. Druk daarom op "uninstall wad".


Nu gaan we weer onze eigen IOS249 installeren, zet de Bestanden van Pakket 3 op de SD kaart (weer formatteren naar FAT32). Stop vervolgens het SD kaartje in je Wii en zet hem aan. Nu laad als het goed is cios38rev14. (indien niet, ga verder met de schuingedrukte alinea hieronder. Indien cios38rev14 wel start, mag je de alinea hieronder overslaan).

Indien deze niet start, ga je naar het Homebrew Channel. Wanneer je hier bent. Druk vervolgens op de 'Home' Knop en selecteer vervolgens BootMii.

Als het goed is krijg je nu cios38rev14 installer te zien. Daarbij zie je ook ''IOS249'' als keuze. Je moet nu een aantal keer naar links zodat je "Do not reload IOS" te zien krijgt. Vervolgens moet je op A drukken. Je kan nu kiezen of je het via het internet doet of vanaf de SD kaart. Wanneer je internet op je Wii hebt, selecteer je "Network install". Anders '' SD Card''. Je moet nu even wachten tot de instalatie voltooid is. Wanneer dit gebeurt is, zijn we bijna klaar!


We gaan nu namelijk alleen nog de Back-up Loader en de USB Loader op uw Wii installeren. Hiervoor moet je weer even ''Pakket 1'' te voorschijn halen en deze weer op je SD kaart zetten. Vervolgens zet je je Wii aan en ga je naar het Homebrew Channel. Ga nu naar Wad Manager.  Wanneer deze geladen is, lees je de disclaimer en druk je vervolgens op A (Hiermee accepteer je gelijk de disclaimer). Vervolgens moet je een IOS versie kiezen. Wanneer er IOS249 staat, kunt u op A drukken. Vervolgens drukt je nog een keer op A. Je ziet nu drie wad bestanden welke je kunt installeren.
Hier moet je de volgende wad bestanden installeren:

    * USB_Loader_GX-ULNR-r688.wad
    * Neogammar7.wad


Je Wii is nu gesoftmod, waardoor je back-ups kan afspelen met het Back-up Loader channel (via een DVD) of met de USB Loader (via de harde schijf)!!




Groeten van Taz...
